EN
	Laserový lúč
	Červený 638 nm (CL4R LCD) Zelený 515 nm (CL4G LCD) 
Modrý 505 nm (CL4B LCD) Fialový 450 nm (CL4V LCD)

	Presnosť
	±2,0 mm/10 m

	Pracovný dosah
	30 m (70 m s prijímačom)

	Bluetooth
	áno

	Sklon rovín
	áno

	Rozsah samovyrovnávania
	±3,0°

	Zobrazenie lúčov / rovín
	2 x horizontálne (360°), 2 x vertikálne (360°)

	Závity
	1/4″, 5/8″

	Napájanie
	nabíjateľná Li-ion 3,7 V (8000 mAh)

	Trieda odolnosti
	IP54

	Rozsah prevádzkových teplôt
	-10 °C až +50 °C

	Rozmery
	148 x 90 x 151 mm

	Hmotnosť
	0,92 kg



